Предлагаем **жёсткие крышки для прицепов** **шведской** фирмы Jaxal.

В качестве материала для изготовления крышек автоприцепов используется **полиэтилен высокой плотности** (HD-PE). Полиэтилен высокой плотности представляет собой экологически безвредный и устойчивый к воздействию большинства химикатов материал, допускающий вторичную переработку,  способен выдерживать высокие механические нагрузки, а диапазон его рабочих температур составляет

**от -40 до +70.**

В зависимости от конкретной модели масса готовой крышки автоприцепа составляет от **35 кг до 80 кг**.

У всех без исключения моделей крышек для прицепов предусмотрена стальная рама, расположенная в нижней части крышки и предназначенная для усиления конструкции.

Используемые шарнирные механизмы отличаются универсальностью и совместимы со всеми моделями крышек для прицепов. Ускорение процесса разблокировки и поднятия, соответственно опускания и запирания крышки обеспечивается за счёт применения быстродействующих замков.

Для облегчения перевозки длинномерных грузов предусмотрена возможность снятия / открытия передних и задних торцевых бортов прицепа без демонтажа крышки.